Таблица к приложению

к приказу начальника

ВНИИПБИВП «Занесло»

Московской области

от 09.10.2019 № ZQ/57-2019-ПР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория условий эксплуатации** | **Особенности условий** | **ЗАЗ-968** | | **Ока** | | **Любой автомобиль во время участия в «Занесло»** | | **ГАЗ-14** | | **Plymouth**  **Barracuda** | | **Pagani**  **Zonda** | | **Fiat 600** | | **ЛуАЗ-969** | |
| **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** | **в летний период** | **в зимний период** |
| **Основная базовая норма** | | **9** | **-** | **10,8** | **-** | **14,5** | **-** | **7,9** | **-** | **11,3** | **-** | **11,3** | **-** | **10,6** | **-** | **8,2** | **-** |
| Московская область  (в условиях пересеченной местности, ночное время, во время участия в соревнованиях) | Норма расхода | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,9 | 14,5 | 15,9 | 7,9 | 8,7 | 11,3 | 12,4 | 11,3 | 12,4 | 10,6 | 11,7 | 8,2 | 9,0 |
| При обкатке новых а/м до 2000 км | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для а/м более 5 лет или с общим пробегом более 100 тысяч км | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,4 | - | - | 8,3 | 9,1 | 11,9 | 13,0 | 11,9 | 13,0 | 11,1 | 12,2 | 8,6 | 9,4 |
| Для а/м более 8 лет или с общим пробегом более 150 тысяч км | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 13,0 | - | - | 8,7 | 9,5 | 12,4 | 13,6 | 12,4 | 13,6 | 11,7 | 12,7 | 9,0 | 9,8 |